**КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА**

**НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА 06.06.2017. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/  загађивач | сумпорди-оксид SO2 (µg/m3) | угљенмоноксид CO (mg/m3) | азотдиоксид NO2 | азотниоксиди NOx (µg/m3) | озон O3 (µg/m3) | дим/чађ (µg/m3) | лебдеће честице ЛЧ10 (µg/m3) | укупне лебдеће честице УЛЧ (µg/m3) | таложне материје (mg/m2/дан) |
| „Центар“ (код зграде Градске управе) | 7,03 | 0,42 | 19,99 | 28,44 | 79,26 | 13,75 | 15,94 | 20,67 | 21,33 |
| „Градска топлана“ (Сремска улица, Индустријска зона) | 6,04 | 0,42 | 21,54 | 28,91 | 77,02 | 15,28 | 17,63 | 26,24 | 22,45 |
| „Житопромет“ (раскрсница улица Рачанска-Комитска-Д, Туцовића) | 6,72 | 0,41 | 13,45 | 22,66 | 81,49 | 13,08 | 15,12 | 19,70 | 19,53 |
| Дневна гранична вриједност | 125 | 5,0 | 85 |  | \* 120 µg/m3 циљана вриједност | 125 | 50 | 250 | \* 200 mg/m2/дан за календарску годину |
| Дневна толерантна вриједност |  | 7,84 | 107,84 |  |  |  | 64,2 |  |  |

Hапомена:

\*Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12) нису прописане дневне вриједности већ:

за озон: циљана вриједност за максималну дневну осмочасовну вриједност

за таложне материје: максимална дозвољена вриједност у календарској години

**КОМЕНТАР:**

Сви мјерени загађивачи на датим локацијама нису прекорачили граничну вриједност прописану Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12).

**Метеоролошки параметри**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/параметар | брзина вјетра (m/s) | притисак (kPa) | температура (0С) | влажност (%) |
| „Центар“ (код зграде Градске управе) | 0,45 | 994,78 | 23,01 | 79,43 |
| „Градска топлана“ (Сремска улица, Индустријска зона) | 0,46 | 989,92 | 22,47 | 78,44 |
| „Житопромет“ (раскрсница улица Рачанска-Комитска-Д, Туцовића) | 0,46 | 995,31 | 22,57 | 80,62 |