**КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА**

 **НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА 05.06.2017. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/загађивач | сумпорди-оксид SO2 (µg/m3) | угљенмоноксид CO (mg/m3) | азотдиоксид NO2 | азотниоксиди NOx (µg/m3) | озон O3 (µg/m3) | дим/чађ (µg/m3) | лебдеће честице ЛЧ10 (µg/m3) | укупне лебдеће честице УЛЧ (µg/m3) | таложне материје (mg/m2/дан) |
| „Центар“ (код зграде Градске управе) | 6,44 | 0,42 | 14,26 | 32,43 | 63,63 | 12,91 | 13,93 | 17,77 | 20,06 |
| „Градска топлана“ (Сремска улица, Индустријска зона) | 5,21 | 0,41 | 19,19 | 25,52 | 73,80 | 14,72 | 16,16 | 21,15 | 22,16 |
| „Житопромет“ (раскрсница улица Рачанска-Комитска-Д, Туцовића) | 5,87 | 0,43 | 4,56 | 12,23 | 61,18 | 12,75 | 14,19 | 18,35 | 19,03 |
| Дневна гранична вриједност | 125 | 5,0 | 85 |  | \* 120 µg/m3 циљана вриједност | 125 | 50 | 250 | \* 200 mg/m2/дан за календарску годину |
| Дневна толерантна вриједност |  | 7,84 | 107,84 |  |  |  | 64,2 |  |  |

Hапомена:

\*Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12) нису прописане дневне вриједности већ:

за озон: циљана вриједност за максималну дневну осмочасовну вриједност

за таложне материје: максимална дозвољена вриједност у календарској години

**КОМЕНТАР:**

Сви мјерени загађивачи на датим локацијама нису прекорачили граничну вриједност прописану Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12).

**Метеоролошки параметри**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/параметар | брзина вјетра (m/s) | притисак (kPa) | температура (0С) | влажност (%) |
| „Центар“ (код зграде Градске управе) | 0,43 | 993,64 | 21,37 | 96,93 |
| „Градска топлана“ (Сремска улица, Индустријска зона) | 0,48 | 995,70 | 20,41 | 88,89 |
| „Житопромет“ (раскрсница улица Рачанска-Комитска-Д, Туцовића) | 0,47 | 997,00 | 20,94 | 97,16 |