**КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА И МЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА**

 **НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНЕ ЗА 26.06.2017. ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/загађивач | сумпорди-оксид SO2 (µg/m3) | угљенмоноксид CO (mg/m3) | азотдиоксид NO2 | азотниоксиди NOx (µg/m3) | озон O3 (µg/m3) | дим/чађ (µg/m3) | лебдеће честице ЛЧ10 (µg/m3) | укупне лебдеће честице УЛЧ (µg/m3) | таложне материје (mg/m2/дан) |
| „Центар“ (код зграде Градске управе) | 5,45 | 0,40 | 21,74 | 32,75 | 62,13 | 9,75 | 8,05 | 12,84 | 16,82 |
| „Градска топлана“ (Сремска улица, Индустријска зона) | 5,20 | 0,41 | 20,13 | 28,15 | 78,73 | 19,20 | 9,48 | 17,59 | 21,54 |
| „Житопромет“ (раскрсница улица Рачанска-Комитска-Д, Туцовића) | 7,06 | 0,41 | 18,07 | 28,84 | 66,56 | 10,93 | 10,51 | 17,12 | 17,27 |
| Дневна гранична вриједност | 125 | 5,0 | 85 |  | \* 120 µg/m3 циљана вриједност | 125 | 50 | 250 | \* 200 mg/m2/дан за календарску годину |
| Дневна толерантна вриједност |  | 7,84 | 107,84 |  |  |  | 64,2 |  |  |

Hапомена:

\*Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12) нису прописане дневне вриједности већ:

за озон: циљана вриједност за максималну дневну осмочасовну вриједност

за таложне материје: максимална дозвољена вриједност у календарској години

**КОМЕНТАР:**

Сви мјерени загађивачи на датим локацијама нису прекорачили граничну вриједност прописану Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12).

**Метеоролошки параметри**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| локација/параметар | брзина вјетра (m/s) | притисак (kPa) | температура (0С) | влажност (%) |
| „Центар“ (код зграде Градске управе) | 0,49 | 977,55 | 21,39 | 89,08 |
| „Градска топлана“ (Сремска улица, Индустријска зона) | 0,52 | 996,03 | 21,62 | 88,49 |
| „Житопромет“ (раскрсница улица Рачанска-Комитска-Д, Туцовића) | 0,51 | 996,72 | 23,05 | 86,46 |